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Zał. nr 1a do zap. ofertowego
Znak sprawy: RONiPS.1.261.1.2022
FORMULARZ OFERTOWY
(techniczny)

dot zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach zadania pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.
Wykonawca:
1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego 
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „parametry oferowanego urządzenia”,
2) wypełnia kolumnę „parametry oferowanego urządzenia”:
a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”, 
b) wpisując słowo „tak”,
c) wpisując oferowane parametry. 

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:
opis znajdujący się w kolumnie wymagane parametry minimalne zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), jakie musi spełniać oferowany sprzęt, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

	Lp.
	parametry i funkcjonalność
	wymagane parametry minimalne
	parametry oferowanego urządzenia

	1
	typ urządzenia
	nowe urządzeni wielofunkcyjne, kolorowe formatu A3, gotowe do pracy
	 

	2
	Prędkość pracy A4 w kolorze
	min. 26 str./min.
	 

	3
	Prędkość pracy A3 w kolorze:
	min. 15 str./min.
	 

	4
	Obsługiwane formaty papieru:
	A5, A4, A3, SRA3
	 

	5
	Podawanie papieru: 
	min. dwie uniwersalne kasety o pojemności 550 ark. każda (przy gramaturze 80 g/m2), podajnik boczny na 100 ark. (przy 80 g/m2)
	 

	6
	Obsługiwana gramatura papieru
	co najmniej 55 - 300 g/m2
	 

	7
	Obsługiwane formaty papieru z wszystkich kaset:
	A4 – SRA3
	 

	8
	duplex
	standard
	 

	9
	Podstawa:
	na kółkach, oryginalna (wykonana przez producenta urządzenia)
	 

	10
	Pamięć: 
	5 GB
	 

	11
	Dysk twardy
	500 GB
	 

	12
	Wyświetlacz:
	kolorowy, dotykowy , 10 cali z komunikatami w języku polskim
	 

	13
	Rozdzielczość drukowania (rzeczywista): 
	600 x 600 dpi
	 

	14
	Kopiowanie seryjne:
	sty.99
	 

	15
	Czas nagrzewania: 
	max. 20 s.
	 

	16
	Czas uzyskania pierwszej strony
	4,7 s. (mono) / 6,7 s. (kolor)
	 

	17
	Złącza:
	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, 2 x USB 2.0 host
	 

	18
	Języki opisu strony: 
	PCL6
	 

	19
	Wydruk z nośnika pamięci USB plików
	co najmniej TIFF, JPEG, TXT
	 

	20
	Automatyczny podajnik dokumentów:
	odwracający, o pojemność co najmniej 100 arkuszy (80 g/m2)
	 

	21
	Prędkość skanowania w kolorze: 
	co najmniej 80 str./min.
	 

	22
	Sposoby skanowania:
	do emaila, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), na nośnik pamięci USB, do foldera na twardym dysku, sieciowe skanowanie TWAIN
	 

	23
	Formaty skanowania:
	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS
	 

	24
	Opcje skanowania
	skanowane dokumenty mogą być automatycznie podzielone na wiele plików o określonej ilości stron
	 

	25
	Obsługiwane protokoły
	Obsługa protokołów i zgodność ze standardami: HTTPS, FTPS, SSL, IPsec, S/MIME, IEE 802.1X, SNMP V3
	 

	26
	Wydruk na papierze banerowym
	min. 320 x 1300 mm
	 

	27
	zarządzenie
	Możliwość wyświetlenia panelu urządzenia na komputerze i zdalnej obsługi urządzenia (wszystkie funkcje dostępne na panelu mogą być wprowadzane na komputerze)
	 

	
	
	Możliwość rejestracji do 48 różnych programów (predefiniowane parametry zadań z możliwością ich przywoływania po wciśnięciu jednego przycisku)
	 

	28
	bezpieczeństwo
	Szyfrowanie danych: z wykorzystaniem AES 256-bit
	 

	29
	
	Nadpisywanie danych na HDD: do 10 razy
	 

	30
	Obsługa
	Automatyczne wysuwanie tonera – pojemnik z tonerem automatycznie zostanie wysunięty, gdy się skończy; użytkownik nie może samodzielnie wymienić tonera zanim się skończy
	 

	31
	zainstalowane materiały eksploatacyjne
	toner czarny na co najmniej 38 tys. wydruków, każdy z kolorów na co najmniej 23 tys. wydruków
	 

	
	
	
	



…………………………………………..
                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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