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Zał. nr 2 do zap. ofertowego	
Znak sprawy:  RPK.1.263.5.2022
Opis przedmiotu zamówienia

dot zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach zadania pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.
	Lp.
	parametry i funkcjonalność
	wymagane parametry minimalne

	1
	typ urządzenia
	nowe urządzeni wielofunkcyjne, kolorowe formatu A3, gotowe do pracy

	2
	Prędkość pracy A4 w kolorze
	min. 26 str./min.

	3
	Prędkość pracy A3 w kolorze:
	min. 15 str./min.

	4
	Obsługiwane formaty papieru:
	A5, A4, A3, SRA3

	5
	Podawanie papieru: 
	min. dwie uniwersalne kasety o pojemności 550 ark. każda (przy gramaturze 80 g/m2), podajnik boczny na 100 ark. (przy 80 g/m2)

	6
	Obsługiwana gramatura papieru
	co najmniej 55 - 300 g/m2

	7
	Obsługiwane formaty papieru z wszystkich kaset:
	A4 – SRA3

	8
	duplex
	standard

	9
	Podstawa:
	na kółkach, oryginalna (wykonana przez producenta urządzenia)

	10
	Pamięć: 
	5 GB

	11
	Dysk twardy
	500 GB

	12
	Wyświetlacz:
	kolorowy, dotykowy , 10 cali z komunikatami w języku polskim

	13
	Rozdzielczość drukowania (rzeczywista): 
	600 x 600 dpi

	14
	Kopiowanie seryjne:
	sty.99

	15
	Czas nagrzewania: 
	max. 20 s.

	16
	Czas uzyskania pierwszej strony
	4,7 s. (mono) / 6,7 s. (kolor)

	17
	Złącza:
	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, 2 x USB 2.0 host

	18
	Języki opisu strony: 
	PCL6

	19
	Wydruk z nośnika pamięci USB plików
	co najmniej TIFF, JPEG, TXT

	20
	Automatyczny podajnik dokumentów:
	odwracający, o pojemność co najmniej 100 arkuszy (80 g/m2)
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	Prędkość skanowania w kolorze: 
	co najmniej 80 str./min.

	22
	Sposoby skanowania:
	do emaila, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), na nośnik pamięci USB, do foldera na twardym dysku, sieciowe skanowanie TWAIN

	23
	Formaty skanowania:
	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS

	24
	Opcje skanowania
	skanowane dokumenty mogą być automatycznie podzielone na wiele plików o określonej ilości stron

	25
	Obsługiwane protokoły
	Obsługa protokołów i zgodność ze standardami: HTTPS, FTPS, SSL, IPsec, S/MIME, IEE 802.1X, SNMP V3

	26
	Wydruk na papierze banerowym
	min. 320 x 1300 mm

	27
	zarządzenie
	Możliwość wyświetlenia panelu urządzenia na komputerze i zdalnej obsługi urządzenia (wszystkie funkcje dostępne na panelu mogą być wprowadzane na komputerze)

	
	
	Możliwość rejestracji do 48 różnych programów (predefiniowane parametry zadań z możliwością ich przywoływania po wciśnięciu jednego przycisku)

	28
	bezpieczeństwo
	Szyfrowanie danych: z wykorzystaniem AES 256-bit

	29
	
	Nadpisywanie danych na HDD: do 10 razy

	30
	Obsługa
	Automatyczne wysuwanie tonera – pojemnik z tonerem automatycznie zostanie wysunięty, gdy się skończy; użytkownik nie może samodzielnie wymienić tonera zanim się skończy

	31
	obsługiwane materiały eksploatacyjne
	Urządzenie musi obsługiwać toner czarny na co najmniej 38 tys. wydruków, każdy z kolorów na co najmniej 23 tys. wydruków
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