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Zał. nr 1a do zap. ofertowego
Znak sprawy: RPK.1.263.2.2023
FORMULARZ OFERTOWY
(techniczny)

dot. zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawę 4 szt. komputerów z oprogramowaniem  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim dla specjalistów Regionalnego Centrum Kryzysowego w ramach zadania pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.

Wykonawca:
1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego 
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „parametry oferowanego urządzenia”,
2) wypełnia kolumnę „parametry oferowanego urządzenia”:
a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”, 
b) wpisując słowo „tak”,
c) wpisując oferowane parametry. 

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:
opis znajdujący się w kolumnie wymagane parametry minimalne zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), jakie musi spełniać oferowany sprzęt, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

	Lp.
	Oferowane urządzenie ilość 4 sztuki
	Parametry oferowanego urządzenia 

	1.
	Producent: 

	

	2.
	Model:

	

	3.
	Oznaczenie producenta (PN):

	

	Dane szczegółowe: 

	4.
	Producent i model procesora:
 
	

	5. 
	Ilość i taktowanie pamięci RAM 
	


	6.
	Producent i model karty graficznej
	


	7.

	Producent i model dysku SSD: 
	


	8.

	Producent i wersja systemu operacyjnego:
	



	Lp.
	Nazwa komponentu
	wymagane parametry minimalne techniczne komputerów
	parametry oferowanego urządzenia

	1. 1
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	

	1. 2
	Ekran
	Rozmiar min. 23,8” z podświetleniem w technologii LED IPS
Rozdzielczość: min. 1920x1080 FHD
Jasność matrycy min. 250 cd/m2
Czas reakcji nie więcej niż 14ms
Kontrast statyczny min. 1 000:1
Technologia redukujące efekt migotania oraz ograniczające emisję światła niebieskiego
	

	1. 3
	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do wydajnej pracy w komputerach stacjonarnych.
Procesor musi osiągać w testach SYSMark 25 minimum 925 punktów. 
Wyniki testu należy załączyć do oferty. 
Testy muszą zostać przeprowadzone na konfiguracji zaoferowanej Zamawiającemu:
· zachowanie modelu procesora
· zachowanie taktowania, ilości i pojemności pamięci RAM
· zachowanie modelu dysku SSD
· zachowanie modelu płyty głównej 
· zachowanie rodziny systemu operacyjnego
	

	1. 4
	Pamięć RAM
	Minimum 8GB DDR4 z możliwością rozbudowy do min. 32GB 
Minimum 2 gniazda pamięci RAM
	

	1. 5
	Karta graficzna
	Karta graficzna zintegrowana w procesorze komputera.
Karta musi osiągać w teście SYSMark 25 Creativity minimum 925 punków
	

	1. 6
	Dyski
	Dysk SSD
Pojemność: minimum 128GB
Format: m.2 
Typ: PCIe NVMe
Dysk twardy musi zawierać partycję recovery. Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego oprogramowania.         
	

	1. 7
	Porty zewnętrzne 
	1x USB 2.0
3x USB 3.2 gen. 1
1x czytnik kart SD
1x Audio In/Out (combo)
1x HDMI 2.0
1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Czytnik kart SD, oraz co najmniej jeden z portów USB powinny być łatwo dostępne, zlokalizowane z boku lub z dołu obudowy.
Zamawiający nie dopuszcza stosowanie adapterów, przejściówek, hubów i innych rozwiązań dodatkowych w celu osiągnięcia liczby i typów wymaganych portów.
	

	1. 8
	Łączność
	Sieć przewodowa LAN 10/100/1000 Mbps
Sieć bezprzewodowa WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Sieć Bluetooth 5.0
	

	1. 9
	Obudowa
	Obudowa typu All-In-One. 
Obudowa wyposażona w złącze blokady Kensington Lock
Suma wymiarów zewnętrznych nie przekraczająca 1000 mm
Regulacja kąta pochylenia: -5 / +25 stopni (tilt)

Wszystkie elementy komputera muszą być zintegrowane w jednej obudowie.
Nie dopuszcza się stosowania komputera typu miniPC wraz z monitorem jako rozwiązanie równoważne. Zamawiający wymaga, aby całe okablowanie było zawarte w bryle komputera i nie występowało poza obudową (z wyłączeniem kabla zasilającego).
	

	1. 10
	Zasilacz
	Zewnętrzny zasilacz o mocy nie większej niż 65W
	

	1. 11
	Zestaw klawiatury i myszy
	Klawiatura:
Układ klawiszy: QWERTY
104 klawisze
typ: bezprzewodowa
żywotność min. 10 milionów naciśnięć
odporność na zalanie płynami 60ml
składane nóżki zwiększające nachylenie

Mysz:
typ: optyczna
rozdzielczość minimum 1000 dpi
typ: bezprzewodowa
posiadająca co najmniej trzy przyciski w tym rolkę do przewijania z przyciskiem
przystosowana dla prawo i leworęcznych. 

Zestaw pochodzący od jednego producenta, działające na jednym adapterze radiowym.
	

	1. 12
	Multimedia
	Wbudowane głośniki stereo o mocy min. 2W każdy (łączna wartość 2x2W)
Wbudowany w obudowę komputera gniazdo mikrofonu i słuchawek (1x 3,5mm combo)
Wbudowana w obudowę komputera i wyposażona w mechaniczną przesłonę prywatności kamera o rozdzielczości min. 0,92 MPix
	

	1. 13
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące gwarancji producenta komputera świadczona w systemie „door-to-door” lub „on-site”, wraz z dostępem do dedykowanej strony internetowej umożliwiającej sprawdzenie aktualnego statusu naprawy, po podaniu numeru seryjnego.

Gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego lub w standardzie wysyłkowym.
W przypadku napraw realizowanych wysyłkowo koszt transportu od i do serwisu ponosi producent lub wykonawca.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie należy dołączyć do oferty). 

Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera. Oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) należy dołączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.
	

	1. 14
	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności CE dla sprzętu
Deklaracja zgodności RoHS dla sprzętu
	

	1. 15
	System operacyjny
	Microsoft Windows 11 Pro PL w wersji komercyjnej.
System zainstalowany przez producenta komputera.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne:
System zainstalowany przez producenta komputera.
Nie wymagający aktywacji za pomocą Internetu lub telefonu.
Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej.
Dołączony nośnik optyczny (CD/DVD) z instalatorem systemu operacyjnego oraz wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy zestawu komputerowego sterownikami – parametry techniczne i funkcjonalne systemu.
System operacyjny klasy desktop, 64-bit.
Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika poprzez wbudowane
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, w tym:
1) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy;
2) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych.
Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru, w tym:
1) polskim;
2) angielskim.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:
1) menu;
2) odtwarzacz multimediów;
3) pomoc;
4) komunikaty systemowe.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia
się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta
systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem
sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.
Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu
operacyjnego.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych.
Zintegrowana z systemem operacyjnym konsola do zarządzania ustawieniami zapory
i regułami IP v4 i v6.
Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci,
do której podłączony jest komputer.
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub
aplikacji.
Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego
i dla wskazanych aplikacji.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie.
Możliwość pracy systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa
/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,
metadanych) dostępny z kilku poziomów, w tym:
1) poziom menu;
2) poziom otwartego okna systemu operacyjnego.
Wbudowany system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika
module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi.
Obsługa standardu NFC (near field communication).
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo
widzących).
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
1) login i hasło;
2) karty z certyfikatami (smartcard);
3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.
Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).
Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2)
dla warstwy transportowej IPsec.
Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach.
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz
z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota)
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć
kopie zapasowe.
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
Udostępnianie modemu.
Wbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej.
Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny,
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa
(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostępniania plików itp.).
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie
z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.
Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością
szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.
Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera,
z możliwością przechowywania certyfikatów w układzie TPM (Trusted Platform Module)
w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością
centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie
szyfrowania dysków przenośnych.
Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania
do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz
możliwość zmiany języka bez konieczności reinsatalacji systemu.
Pełne wsparcie dla usługi Active Directory
	

	1. 16
	Procedura testowania
	Testy SYSmark® 25 muszą być wykonane w konfiguracji komputera identycznej z wymaganą przy rozdzielczości ekranu 1920x1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej głebi koloru.
Wymaga się przeprowadzenia testów SYSmark® 25 na systemie operacyjnym Windows 11 w wersji zgodnej z oferowaną (Home, Professional lub Edu), ale nie starszym wydaniem niż 21H2. 
Testy muszą zostać wykonane z włączonymi wszystkimi ustawieniami z zakładki „Required” oraz „Recommended”. Nie dopuszcza się w teście używania żadnej opcji z zakładki „Optional”.
Nie dopuszcza się modyfikacji ustawień BIOS (overclockingu) w celu osiągnięcia wyższej wydajności urządzenia.
W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z wymaganą oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w formacie PDF w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	1. 17
	Wymagania dodatkowe
	Zamawiający nie dopuszcza osiągnięcia wymaganych portów, złącz, gniazd rozszerzeń za pomocą adapterów, przejściówek, czy innych urządzeń peryferyjnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego producenta oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu lub poprzez wystąpienie o stosowną informację do producenta.
	



	Lp.
	Oferowane oprogramowanie biurowe – ilość 4 sztuki
	Parametry oferowanego oprogramowania biurowego

	1
	Producent: 

	

	2
	Model: 

	

	3
	Oznaczenie producenta:

	

	4
	Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych pochodzących od jednego producenta, w którego skład ma wchodzić min.:
- edytor tekstów;
- arkusz kalkulacyjny;
- narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji;
- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.
- powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa,
przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
- dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego
- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu.
- możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0).

Edytor tekstów musi umożliwiać: 
- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
 - Wstawianie oraz formatowanie tabel.
 - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
- Automatyczne tworzenie spisów treści. 
- Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
- Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
- Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
- Wydruk dokumentów. 
- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
- Tworzenie raportów tabelarycznych – 
- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych –
- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 
- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 
- Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych – 
- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 
- Wyszukiwanie i zamianę danych 
- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek – 
- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, - 
- Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, -
- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 
- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, -
- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  
- Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
- Zarządzanie kalendarzem, -
- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
- Zarządzanie listą zadań, 
- Zlecanie zadań innym użytkownikom, - 
- Zarządzanie listą kontaktów, -
- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
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	Producent: 
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	2
	Model: 

	
	

	3
	Oznaczenie producenta:

	
	

	Dane szczegółowe

	1
	Moc pozorna
	Minimum 550 VA
	

	2
	Moc czynna
	Minimum 330 W
	

	3
	Architektura UPS-a
	line-interactive
	

	4
	Liczba faz na wejściu
	1 (230V)
	

	5
	Czas przełączenia
	Nie więcej niż 6 ms
	

	7
	Czas podtrzymania (obciążenie 100%)
	Minimum 1 min
	

	8
	Czas ładowania do 100%
	Nie więcej niż 8h
	

	9
	Typ obudowy
	Tower
	

	10
	Zabezpieczenia / filtry
	Przeciwprzeciążeniowe
Przeciwzwarciowe
Przeciwzwarciowe
	

	11
	Funkcje
	Zimny start
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
	

	12
	Porty zasilania
	4 x IEC 320 C13 (10A)
	

	13
	Gniazda komunikacyjne
	1 x USB HID
	

	14
	Wymiary i waga
	Waga nie więcej niż 4kg z akumulatorami
	

	15
	Gwarancja
	2 lata gwarancji producenta.
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                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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